**ОПИСАНИЕ** Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных моделей, в первую

очередь таких производителей как Audi и VW Gruppe, BMW, Mercedes. В

зависимости от спецификации автопроизводителя рекомендуется также для

транспортных средств как со встроенным так и дополнительно установленным

фильтром сажевых частиц (DPF). Соответствует нормам двигателей Евро 4 и

Евро 5. Протестировано на совместимость с катализатором и турбонаддувом.

Исключение: R5 и V10 TDI, выпущенные до 06/2006. Комбинация

высококачественных базовых масел на основе технологии синтеза и новейшего

пакета присадок гарантирует прекрасную защиту от износа, снижает расход

топлива и моторного масла, а также обеспечивает быструю смазку мотора.

Таким образом в зависимости от предписаний производителей транспортных

средств интервалы по замене масла увеличиваются до 30 000-50 000км или 2-х

лет для транспортных средств, которые мало эксплуатируются. Этот продукт

рекомендуется также для транспортных средств на газе (CNG/LPG).

**СВОЙСТВА** - быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах,

обеспечивает отличный пуск холодного двигателя

- очень высокая защита двигателя от износа

- экономия топлива, сокращает вредные выбросы

- стабильно к старению

- обеспечивает чистоту двигателя

- протестировано для использования в автомобилях с каталитическим

нейтрализатором выхлопных газов

- не смешивают со стандартными моторными маслами

**Спецификации и допуски:** ACEA C3 **●** API SN **●** BMW Longlife-04 **●** MB-Freigabe 229.31 **●** MB-Freigabe 229.51

**●** Porsche C30 **●** VW 504 00 **●** VW 507 00

**LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где**  **прописаны следующие спецификации:**

ACEA A3 **●** ACEA A5 **●** ACEA B4 **●** ACEA B5 **●** ACEA C2∙**●** API CF **●** BMW Longlife-01 ∙ **●** BMW Longlife-01 FE **●** Fiat 9.55535-S1 **●** Fiat 9.55535-S3

**●** Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 **●** VW 500 00 **●** VW 501 01 **●** VW 502 00

**●** VW 503 00 **●** VW 503 01 **●** VW 505 00 **●** VW 505 01

**●** VW 506 00 **●** VW 506 01 (Исключение R5 и V10 TDI Motoren до 6/2006)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

Класс вязкости : 5W-30 SAE J300

Плотность при +15 °C : 0,855 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 70.0 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при +100°C : 12,2 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас ASTM D 4684

Вязкость при -30°C (CCS) :<= 6600 мПас ASTM D 5293

Индекс вязкости : 173 DIN ISO 2909

HTHS при 150°C :>= 3,5 мПас ASTM D 5481

Температура замерзания : - 42 °C DIN ISO 3016

Испаряемость (Noack) :10,5 % CEC-L-40-A-93

Температура вспышки : 232 °C DIN ISO 2592

Щелочное число : 6,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : <= 0,8 г/100г DIN 51575

Цвет (ASTM) : L 3,0 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей

с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально

предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для

длительных интервалов смены масла. Для моторов EURO IV, оснащённых

дополнительными устройствами нейтрализации выхлопных газов.

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых

автомобилей группы Audi- и VW (за исключением TDI-двигателей R5 и V10 до

06.2006 года выпуска), BMW, Mercedes-Benz, Renault и т.д.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность,

достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Top Tec 4200 5W-30 1л № продукта 7660

4л № продукта 3715

5л № продукта 7661

20л № продукта 3708

60л № продукта 3709

60л № продукта 22008**\***

205л № продукта 3711 205л № продукта 22019**\***

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 40/07/11/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно**

**доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных**

**материалов без предоставления гарантий.**