

**Molygen Motor Protect**

ОПИСАНИЕ

Синтетическая, воспринимающая высокие давления противоизносная присадка предназначеная для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. LIQUI MOLY Molygen Motor Protect формирует в двигателе демпфирующий защитный слой, остающийся эффективным не менее, чем на 50 000 км пробега. Обеспечивает отличное снижение износа, длительный срок службы двигателя, снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей. Достигается плавная работа, оптимальная производительность и надежность работы двигателя.

СВОЙСТВА

- Отлично снижает трение и уменьшает износ

- Стабильна при высоких тепловых и механических нагрузках

- Снижает расход топлива

- Увеличивает ресурс двигателя

- Выглаживает поверхности трения

- Очень устойчива к высокому контактному давлению

- Испытано с каталитическими нейтрализаторами и сажевым фильтром (DPF)

- Смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Для бензиновых и дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Molygen Motor Protect рекомендуется добавлять в моторное масло каждые 50 000 км пробега при плановой замене масла. Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла. Экономически выгодно добавлять присадку сразу при смене или вскоре после замены моторного масла. Присадка совместима со всеми обычными минеральными или синтетическими моторными маслами.

Внимание: не использовать в мотоциклах с «мокрым» сцеплением!

ФАСОВКА

Molygen Motor Protect 500 мл. Артикул 9050 D-RUS-UA

PI 00/09/13

Наша информация тщательно проверена и считается надежной, но использоваться может только как консультационная. 