**ОПИСАНИЕ** Очиститель контактов – комбинация специальных растворителей и компонентов, очищающих электрические контакты от окислов. Продукт предназначен для ремонта и обслуживания электрики и электроники старых транспортных средств.

**СВОЙСТВА** - Очищает загрязненные контакты

- разрыхляет и удаляет соли окислов

* уменьшает контактное сопротивление
* не содержит силикона

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** База : комбинация растворителей/специальные добавки

Цвет : бесцветный

Вид : жидкость / аэрозоль

Плотность при 20**°**C : 0,849 г/cм³

Температура вспышки : -13**°**C

Проппелент : CO2

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для обслуживания и ремонта электрических конструктивных элементов у транспортных средств, таких как: штеккерные соединения, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, элементы схемы, реле, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны, электрические разъемы и т. д.

**СПОСОБ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** Контакты отключить от источника питания. Продукт распылить на контакты и в зависимости от уровня загрязнения оставить примерно на 5-10 минут. Удалить грязь тряпкой, щеткой или сжатым воздухом. С влучае попадания продукта на лаковые или пластиковые поверхности, протереть их влажной тканью. После очистки защитить контакты с помощью Elektronik-Spray арт. 3110 или LM 40 Multi-Funktions-Spray арт. 3390.

**Примечание: подключать к источнику питания через 10 минут после завершения очистки.**

**ФАСОВКА** Очиститель контактов 300 ml Арт. 7510

PI 00/12/10

**Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее, она имеет консультационный характер.**