**ОПИСАНИЕ** Мультспрей для лодок – это соединение с активными веществами и непревзойденными антикоррозионными свойствами, позволяющими удалять ржавчину, вытеснять влагу, ухаживать, и с великолепным смазочным эффектом, специально предназначенное для катеров.

**СВОЙСТВА** - останавливает коррозию и окисление и защищает от них

- великолепная способность к расползанию

- устраняет ток утечки и обеспечивает уход за электрооборудованием

- проникает в воду

- вытесняет влагу

- полностью устойчив к морской и соленой воде

- надежная защита двигателя и металлических частей от коррозии

- обеспечивает отставание застрявших и приржавевших деталей

- нейтрален по отношению к пластику, лакам, металлам и дереву

- экономичен и безопасен для окружающей среды

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : комбинация активных веществ, растворители

Цвет : коричневый, прозрачный

Вязкость при 40°C : 17 мм2/с

Плотность при 20°C : 0,881 г/см3

Диапазон температур : от -50 до +150 °C

Укрывистость : чистый металлический лист 150-200 м²/л

Вид : жидкий/аэрозоль

**ОБЛАСТИ** Превосходные и универсальные свойства мультиспрея для катеров открывают

**ПРИМЕНЕНИЯ** широкое поле возможностей для применения на катерах, их техобслуживания и сервисного обслуживания.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Распылите на обрабатываемые детали и детали, подлежащие уходу.

**ФАСОВКА**  400 мл № продукта 25052

PI 04/04/2016