**ОПИСАНИЕ** Специальное синтетическое масло для картеров цепей и сцеплений мотоциклов Harley-Davidson. Оптимально смазывает в широком диапазоне температур. Синтетическое базовое масло обеспечивает оптимальное восприятие давления.

**СВОЙСТВА** - отличная способность к восприятию давления

- превосходные низкотемпературные свойства

- хорошо совместимо с уплотнениями

- хорошо снижает износ

- хорошее сопротивление старению

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

 Вязкость по ISO : VG150 DIN 51519

 Плотность при +15°C : 0,860 г/см³ DIN 51757

 Вязкость при + 40°C : 156,3 мм2/с ASTM D 7042-04

 Вязкость при + 100°C : 21.3 мм2/с ASTM D 7042-04

 Индекс вязкости : 161 DIN ISO 2909

 Температура застывания : - 42 °C DIN ISO 3016

 Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592

 Деэмульгирующая способность

 при 82 °C : 20 мин DIN ISO 6614

 Пенообразование при 24°C : 75/0 ml ISO 6247

 Пенообразование при 93,5°C : 100/0 ml ISO 6247

 Пенообразование от 24 до 93,5°C : 100/0 ml ISO 6247

 Коррозия по меди : 1-125A3 DIN EN ISO 2160

 Цвет (ASTM) : L1.0 DIN ISO 2049

 Вязкость по ISO : VG150 DIN 51519

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для использования в картерах моторных цепей и сцеплений мотоциклов Harley Davidson модельных лет 1984 – 2010 гг.
**Внимание, не для ременных приводов!**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Применять в соответствии с рекомендациями производителя мототехники.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПООСТАВКИ** Motorbike Gear Oil HD 150

 1л № продукта 3822

# PI 9/06/09/2016

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |