**ОПИСАНИЕ** Мягкий очиститель масляной системы удаляет отложения, нагар и кокс, образующиеся при обычной эксплуатации всех типов 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей. Смывает отложения смолы и закоксовки, снижающие рабочий ресурс деталей двигателя. Основательно очищает канавки поршневых колец и верхнюю часть цилиндра. Предотвращает коррозию не зачищенных поверхностей, вызываемую конденсацией кислот. Удаляет кокс и смолу, ухудшающую подвижность поршневых колец. полностью восстанавливает мощность и компрессию, снижает трение, улучшает показатели состава отработавших газов.

**СВОЙСТВА** - эффективная и быстрая очистка

- нейтрально к прокладкам и уплотнителям, применяемым в двигателях

- совместима с катализатором

- очень высокая эффективность промывки

- уменьшает вред, наносимый окружающей среде по сравнению с применением полнообъемных промывок

 - удобно в применении

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : присадки/жидкость-носитель

 Цвет : коричневый

Плотность при 20°C : 0,81 г/см3

 Темп. вспышки : 63 °C

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей. Частота промывки масляной системы двигателя зависит от степени его загрязнения. **Не применять для промывки мотоциклетных двигателей, в которых сцепление находится в масляной ванне.**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Флакон промывки (300 мл) рассчитан на 5 л моторного масла.

Добавить промывку в старое масло, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 10 минут. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло.

 Ölsystem Spülung Light совместима со всеми типами моторных масел.

**ФАСОВКА**  300 мл № продукта 7590

PI 06/04/2016