**ОПИСАНИЕ** Всесезонное дизельное моторное масло легкого хода с наивысшим запасом прочности, специально для дизельных двигателей высокой производительности с и без турбонаддува. Предназначено для увеличенных интервалов замены. Touring High Tech SHPD 10W-30 оптимально для использования в смешанном парке транспортных средств.

**СВОЙСТВА** - используется для всех типов дизельных двигателей (атмосферные и с турбонаддувом)

- высокая смазывающая способность, отличная защита от износа

- высокая стабильность к сдвигу и старению

- хороший запуск холодного двигателя

- отличные моюще-диспергирующие свойства

- высокая стабильность смазывающей пленки

 **Спецификации:**

 API CH-4/ SL

 ACEA E7-04/B4-04/ A3-04

**LIQUI MOLY дополнительно рекомендует этот продукт для транспортных средств, для которых выполняются следующие спецификации:**

 Cummins CES 20076

 Mack EO-M Plus

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 10W-30

 Плотность при 15°C : 0,87 г/см³ DIN 51757

 Вязкость при 40° C : 76,1 мм²/с DIN 51562

 при 100° C : 11,6 мм²/с DIN 51562

 Индекс вязкости : 146 DIN ISO 2909

 Температура вспышки : 228 °C DIN ISO 2592

 Температура застывания : - 30 °C DIN ISO 3016

 Цвет ASTM : L 4 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Универсальное моторное масло для всех типов дизельных двигателей (атмосферных и с наддувом), специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла. Также подходит для смешенного парка автомобилей.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

**ФАСОВКА**

 Touring High Tech SHPD Motoroil 10W-30 205 л Артикул 8862

PI 00/02/10

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 UlmTelefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)