**ОПИСАНИЕ** Водоотталкивающие, стойкое к соленой воде и ультрафиолету восковое покрытие с функцией очистки и высоким глянцем. Легкие и жировые загрязнения удаляются легко и быстро без риска поцарапать поверхность. Образует защитный слой, выравнивающий легкие царапины и консервирующий лак от погодных влияний.

**СВОЙСТВА** - отлично защищает от пресной и морской воды

* очистка и защита в одном действии
* обладает водоотталкивающими свойствами
* препятствует образованию царапин
* простое использование
* хорошо защищает от ультрафиолета
* улучшает блеск поверхности

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма | : |  жидкость\аэрозоль |
| Показатель рН | : | 8-9 |
| Плотность при 20°C | : | 0,78 г/см³  |
| Запах | : | характерный |
| Растворимость | : | смешивается |
| Температура вспышки | : | не определяется |
| База | : | воски |
| Цвет | : | белый  |

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для периодического ухода за лакированными поверхностями. Консервация лаковых поверхностей, например стеклопластика и гелькота. Также для искусственной кожи и хромированных частей.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Легкое и быстрое применение минимизирует затраты труда. Сильно загрязненные поверхности сначала очистить и высушить. Перед употреблением встряхнуть. Тонко и равномерно распылить на лаковые поверхности. Обрабатывать частями. После непродолжительной сушки протереть салфеткой или микрофиброй. Целлюлозные и бумажные салфетки для полировки использовать не рекомендуется.

 **ФАСОВКА** 400 мл аэрозоль Артикул 25054 GB-DK/N-FIN-S-RUS

PI 1/17/03/2016