**ОПИСАНИЕ** ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 – легкоходное моторное масло на основе технологии синтеза. Отлично прокачивается и быстро смазывает, даже в экстремальных условиях эксплуатации. Тщательно отобранные базовые масла, а также прогрессивная технология присадок гарантируют стабильное эксплуатации моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее трение и максимально снижающее износ. Протестировано на совместимость с катализаторами.

**СВОЙСТВА**

- быстрая прокачка при низких температурах

- оптимальное давление масла во всех областях оборотов

- очень высокая защита износа и смазочная надежность

- замечательная чистота мотора

- крайне высокая термостабильность

- совместимо с катализаторами

**Спецификации и допуски:** API SN **●** JASO MA2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 10W-40 SAE J300

Плотность при +15 °C : 0,860 г/см³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 96,0 мм²/с ASTM D 7042-04

Вязкость при +100°C : 14,6 мм²/с ASTM D 7042-04

Вязкость при -25°C (CCS) :<= 7000 мПас ASTM D 5293

Индекс вязкости : 158 DIN ISO 2909

Температура замерзания : - 36 °C DIN ISO 3016

Испаряемость (Noack) :11,0 % ASTM D 5800-08 Method B Температура вспышки : 238 °C DIN ISO 2592

Щелочное число : 7,6 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : 0,8 г/100г DIN 51575

Цвет (ASTM) : L 2,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 специально для 4-х тактных двигателей ATV и Quads.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции мототехники. Оптимальная эффективность,

достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 1л № продукта 7540

4л № продукта 7541

205л № продукта 7542

205л № продукта 22015**\***

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**