**ОПИСАНИЕ** Высокопроизводительное моторное масло для 4-х тактных двигателей мототехники воздушного и водяного охлаждения. Специально разработано для нормально и высоко – нагруженных двигателей скутеров. НС-синтетические базовые масла и передовой пакет присадок гарантируют оптимальное смазывание и чистоту двигателя. Предназначено для использования в двигателях с «мокрым» сцеплением и без него.

**СВОЙСТВА** - оптимальное смазывание при всех режимах эксплуатации

* высокая стабильность к окислению и старению
* снижает расход топлива
* высокая защита от износа
* протестировано на совместимость с катализаторами
* совместимо с «мокрым» сцеплением
* оптимальная чистота мотора

**Допуски и спецификации:**

API SL

JASO MA-2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 10W-40

Плотность при +15 °C : 0,875 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 95,0 mm²/s DIN 51562

Вязкость при +100 °C : 14,4 mm²/s DIN 51562

Вязкость при -25 °C : <7000 mPas DIN 51377

Индекс вязкости : 157 DIN ISO 2909

Температура вспышки : 220 °C DIN ISO 2592

Температура замерзания : -39 °C DIN ISO 3016

Сульфатная зольность : 1,4 g/100g DIN 51575

ASTM-цветность : L4,0 DIN 51578

Потери на испарение : 12,5 %

Щелочное число : 7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Специально для круглогодичного использования в двигателях 4-т скутеров.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте рекомендации производителей техники. Указание: максимальная эффективность в чистом, несмешанном состоянии.

**ФАСОВКА** Scooter Motoroil Synth 4T 10W-401 литр, артикул 7522 D-RUS-UA

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)