**ОПИСАНИЕ** Oilsystem Spulung High Performance Benzin удаляет отложения, шлам, лак и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. Состав очистителя специально адаптирован под особенности бензиновых двигателей. Отложения смолы и нагара, сокращающие подвижность механических частей двигателя и вызывающие загущение масла, а также масляный шлам растворяются и выводятся из двигателя вместе со старым маслом. Основательно очищает верхнюю часть цилиндра. Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива. Удаляет отложения и нагары, ухудшающие подвижность поршневых колец. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме, снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов.

**СВОЙСТВА** - эффективная и быстрая очистка

- нейтрально к прокладкам и уплотнителям, применяемым в двигателях

- совместима с катализатором

- очень высокая эффективность промывки

- уменьшает вред, наносимый окружающей среде по сравнению с применением полнообъемных промывок

 - удобно в применении

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : присадки/жидкость-носитель

 Цвет : коричневый

Плотность при 20°C : 0,81 г/см3

 Темп. вспышки : 63 °C

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для промывки масляной системы бензиновых двигателей. Частота промывки масляной системы двигателя зависит от степени его загрязнения. Специально разработанный для бензиновых двигателей пакет присадок максимально очищает масляную систему и гарантирует оптимальную подачу масла.

 **Не применять для промывки мотоциклетных двигателей, в которых сцепление находится в масляной ванне.**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Добавить промывку в старое масло, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 10 минут. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло. Флакон промывки (300 мл) рассчитан на 5 л моторного масла. Очиститель совместим со всеми типами моторных масел.

**ФАСОВКА**  300 мл № продукта 7592

PI 07/04/2016