**ОПИСАНИЕ** Бандаж для ремонта системы выхлопа был разработан для быстрого и дешевого ремонта выхлопной системы. Пластырь для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста, не загрязняет окружающую среду, устойчив к высоким температурам и герметизирует малые отверстия и трещины в выхлопной системе.

**СВОЙСТВА** - быстрый, простой и дешевый ремонт

- не содержит асбеста и растворителей

- устойчив к очень высоким температурам

- герметизирует выхлопную систему

- высокая прочность

- высокая герметичность

- затвердевает благодаря теплу выходящих газов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : неорганические вещества

Цвет : бесцветный

Плотность при 20 °C : не применяется

Класс NLGI : не применяется

Термостойкость : примерно 700°C

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для устранения и герметизации отверстий и трещин в выхлопной системе.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Очистите обрабатываемые детали от грязи и ржавчины. Прежде чем вскрывать, потрясите. Затем обмотайте пластырь вокруг поврежденного места с нахлестом, излишки связующего средства следует перенести для усиления на используемый пластырь для выхлопной трубы. Временно закрепите пластырь для ремонта выхлопной трубы с помощью проволоки, пока он не затвердеет благодаря теплу выходящих газов.

**УКАЗАНИЕ:** При работе надевайте защитные перчатки и при необходимости очки. Поездите несколько километров на умеренной скорости, затвердевание происходит благодаря теплу выходящих газов.

**ФАСОВКА**  Бандаж для ремонта системы выхлопа № продукта 3344

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.