**ОПИСАНИЕ**  Пена для придания глянца шинам разработана для очистки, ухода, защиты и придания хорошего внешнего вида за один прием. Пена придает выветрившейся поверхности шин снова хороший внешний вид и интенсивный глянец.

**КАЧЕСТВА** - простота использования

 - не имеет запаха

 - не сдержит растворителя

 - пригодна для очистки и ухода за шинами

**ТЕХНИЧЕСКИЙ**

**ДАННЫЕ** Основа : силиконо-масляная эмульсия, тензиды, гликоль

 Цвет : молочный

 Плотность 15 : 0,92 г / см3 DIN 51757

 Рабочий газ : DME (диметилацетат)/бутан

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНИЯ** Пена разработана специально для очистки, защиты и обработки шин.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Сильно встряхнуть баллон перед употреблением. Распылить пену тонким равномерным слоем и оставить шину на некоторое время, чтобы пена подействовала. Далее смыть водой.

 После работы провести проверку торможения, так как силиконовая пена должна быть удалена с тормозных дисков, чтобы снова восстановить оптимальное действие тормозов.

**ФАСОВКА** Пена для ухода за покрышками 300 мл аэрозоль Артикул 7601

 400 мл аэрозоль Артикул 1609

PI 01/02/01

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.**