**ОПИСАНИЕ** Diesel Additiv K – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность.

**СВОЙСТВА** - обеспечивает чистоту, предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания

* поддерживает в чистоте впрыскивающие форсунки, обеспечивает лучшее сгорание в двигателе, способствует малому удельному расходу топлива и максимальной мощности двигателя
* предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
* повышает смазочный эффект дизельного топлива с малым содержанием серы
* мягкий и щадящий процесс сгорания
* содержит антиокислители и предотвращает коррозию
* совместим с любыми современными дизельными окислительными катализаторами

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : комбинация присадок в жидкости-носителе

 Плотность при 15 °C : 0,82 г/см3

 Цвет : синий

 Класс опасности в соответствии

 с постановлением о горючих

 жидкостях : A III

 Температура воспламенения : 63 °C

 Температура застывания : – 36 °C

**ОБЛАСТИ** Присадка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, особенно

**ПРИМЕНЕНИЯ** для судовых дизельных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

**ПРИМЕНЕНИЕ**  Diesel Additiv K добавляется в дизельное топливо в соотношении 1:1000.

 Для обеспечения оптимального смешивания добавлять необходимо до заправки.

 При длительном простое и консервации двигателей добавьте в дизельное топливо 1% присадки к дизелю. Соблюдайте предписания по консервации.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Diesel Additiv K 1 л Артикул 2616

 205 л Артикул 1978

PI 02/01/07

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**