**ОПИСАНИЕ** Долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста минеральными и синтетическими компонентами, облегчает монтаж\демонтаж тормозов. Нанесенная на нерабочие поверхности тормозных колодок, антискрипная паста устраняет шумы работы тормозов. Может наноситься на направляющие тормозных суппортов и любые поверхности трения под высокие нагрузки, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

 **СВОЙСТВА** - отличная адгезионная способность

- легкое нанесение

- замечательное качество скольжения, сокращенная частота обслуживания

- свободно от металлических мыл и жирных кислот, таким образом не вызывает коррозию

- минимальный коэффициент трения

- устойчива к температуре

- устраняет скрипы

- Подходящий для ABS

- не проводящая

- не содержащая кислоты

- устойчива к антигололедным реагентам и брызгам

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Форма : мазеобразная

 Основа : смесь минерального и синтетического материалов

 Консистенция : гель

 Цвет : красный

 Температуры применения : -40 °C до +250 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Специально для монтажа, ремонта и обслуживания тормозных механизмов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Все подлежащие обработке поверхности, полости, отверстия очищают металлической щеткой и обезжиривают очистителем арт. 1900. После испарения растворителя смазывают очищенные поверхности. Не наносить на рабочие поверхности тормозных колодок и дисков!

**ФАСОВКА** Anti-Quietsch-Paste 10 g Арт. 7656 D-RUS-UA

PI 5/02/04/15