**ОПИСАНИЕ** Чистящая жидкость для разрушения отложений в двигателе. Растворяет лаковые и шламовые загрязнения. Растворенные в масле загрязнения находятся во взвешенном состоянии и выводятся из двигателя. Очищенный от отложений двигатель развивает полную мощность.

**СВОЙСТВА** - очищает и ухаживает

- простого применения

- нейтрально к уплотняющим материалам

- обеспечивает паспортные показатели по мощности

- обеспечивает длительный срок службы двигателя

- обеспечивает высокую экономичность

- проверен на совместимость с катализаторами

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**  Цвет\состояние : желтый, мутный

Форма : жидкость

База : присадки в жидкости-носителе

Вязкость при 40°C : 24,12 мм²/с

Температура вспышки : 61 °C

Температура застывания : -45 °C

Запах : характерный

Плотность при 20°C : 0,805 г/см³

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Очищает и промывает масляную систему двигателей 4-х тактных мотоциклов. Частота использования зависит от степени загрязнения, степени загрязненности, интервалов замены и используемого масла.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Банки 80 мл достаточно для 1-2 литров моторного масла. Добавить в старое масло, в прогретый двигатель перед заменой масла. Дать двигателя поработать в течение примерно 10 минут. Затем заменить масло и масляный фильтр. Подходит для двигателей с «мокрым» сцеплением.

**ФАСОВКА** Motorbike Engine Flush Shooter 80 мл Артикул 20597

PI 1/02/08/2016