**ОПИСАНИЕ** Nova Super 15W-40 – всесезонное минеральное масло, обеспечивающее отличное смазывание деталей двигателя и защиту их от износа. Подходит для удлиненных интервалов смены масла.

**СВОЙСТВА** - Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и интеркулерами

* Высокая стабильность смазывающей пленки, отличная защита от износа
* Низкий расход масла на угар
* Высокая стабильность к сдвигу и старению
* Отличные моющие и диспергирующие свойства
* Предотвращает образование черного шлама
* Смешивается со всеми стандартными моторными маслами
* Совместимо с катализатором

Имеет допуски и соответствует спецификациям:

**Спецификации и допуски:**

ACEA A2-96, B3-98, E2-96 Issue 5

API CF-4/ CF/ SJ

MAN 271

Volvo VDS

Allison C-4

Caterpillar TO-2

MIL-L 2104 E

MIL-L 46152 D

**Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:**

MB 228.1

MTU Typ 1

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 15W-40

Плотность при 15°C : 0,88 г/см³ DIN51757

Вязкость при 40°C : 110 мм²/с DIN 51562

Вязкость при 100°C : 14,5 мм²/с DIN 51562

Индекс вязкости :132 DIN ISO 2909

Температура вспышки : 236 °C DIN ISO 2592

Температура застывания : -30 °C DIN ISO 3016

Цвет ASTM : 3 DIN 51578

Сульфатная зольность : 1,4 г/100г DIN 51575

Коксуемость по Конрадсону : 1,35 г/100г DIN 51551

Щелочное число : 10,9 мг KOH/г DIN ISO 3771

Испаряемость : 10,0 вес.-% DIN 51581 T2

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Универсальное всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с интеркулерами. Подходит для длительных интервалов смены

**ПРИМЕНЕНИЕ** Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей

**ФАСОВКА**

Nova Super 15W-40

1 л Артикул 1938

5 л Артикул 1939

20 л Артикул 1432

60 л Артикул 1418

205 л Артикул 1430

PI 10/07/13

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)