**ОПИСАНИЕ** Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. В зависимости от инструкции производителя может использоваться до 40 000 км.

**СВОЙСТВА**

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах.

- очень высокая термоокислительная стойкость

- высокая защита от износа

- экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ

- поддерживает оптимальную чистоту двигателя

- смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов

- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом

**Спецификации и допуски:**

API SN Plus + RC **●** ILSAC GF-5

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:** Chrysler ● Ford WSS-M2C 946-A ● GM dexos1 Gen 2 ● Honda ● Hyundai ● Kia ● Mazda ● Nissan ● Toyota

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

Класс вязкости : 5W-30 SAE J300

Плотность при +15 °C : 0,850 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 60,2 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при +100°C : 10,4 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас ASTM D 4684

Вязкость при -30°C (CCS) :<= 6600 мПас ASTM D 5293

Индекс вязкости : 163 DIN ISO 2909

HTHS при 150°C :>= 2,9 мПас ASTM D 5481

Температура замерзания : - 45 °C DIN ISO 3016

Испаряемость (Noack) :9,5 % CEC-L-40-A-93

Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592

Щелочное число : 9,0 мг KOH/г DIN ISO 3771

Сульфатная зольность : 0,9 г/100г DIN 51575

Цвет (ASTM) : L 3,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально для современных японских и американских многоклапанных бензиновых двигателей и дизельных двигателей с турбонаддувом, интеркулером, а также и без этих систем. Обеспечивает защиту и высокий ресурс требовательных двигателей при длинных интервалах смены масла.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для японских и американских бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Special Tec AA 5W-30 1л № продукта 7515

4л № продукта 7516

20л № продукта 7517

205л № продукта 7518