**ОПИСАНИЕ**  Pro-Line Super с Diesel Additiv – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Разработанная для современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации, повышающая цетановое число. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо в холодном состоянии лучше сжигается и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

- обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и

**СВОЙСТВА** камере сгорания

- поддерживает чистоту впрыскивающих форсунок, обеспечивает оптимальное сгорание в двигателе, что ведет к малому удельному расходу топлива и максимальной мощности двигателя

- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл

- повышает смазочный эффект дизельного топлива с малым содержанием серы (low sulphur diesel согласно DIN EN 590) и защищает распределительный топливный насос от износа.

- повышает цетановое число ДТ, и смягчает процесс сгорания

- содержит антиоксидант и предотвращает коррозию

- совместимость с любыми современными дизельными окислительными катализаторами.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : комбинация присадок в жидкости-носителе

Цвет : желто-коричневый

Плотность при 15°C : 0,84 г/см3

Класс опасности в

соответствии с постановлением

о горючих жидкостях : A III

Темп. воспламенения : 63 °C

Темп. каплепадения : -36 °C

**ОБЛАСТИ** Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, а также

**ПРИМЕНЕНИЯ** для дизельных двигателей высокого давления, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

**ПРИМЕНЕНИЕ** - Повышение воспламеняемости, а также оптимизация смазочного эффекта благодаря Lubricity Performance обеспечивается при постоянной добавке к дизельному топливу с малым содержанием серы. При этом баночки объемом 1л достаточно для 300 л дизельного топлива, дозировка: 1:300.

- Для обеспечения чистоты форсунок и защиты от коррозии присадка для дизеля Super с Lubricity Improver добавляется в дизельный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км. пробега.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Pro-Line Super Diesel Additiv 1 л Артикул 5176

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)