**Описание:** Injection Reiniger High Performance чистит быстро и легко любые системы впрыска топлива от характерных отложений. Полностью удаляет закоксовки и отложения в системе подготовки топливной смеси: в форсунках, на впускных клапанах, а также на других конструктивных элементах системы впрыска. Решает проблемы затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче «газа», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. Сокращает выбросы СО2. Для автомобилей с катализатором. Рекомендуется при вышеперечисленных проблемах.

**Свойства:** - быстро очищает систему впрыска от отложений

* Снимает нагар с клапанов и способствует правильному сгоранию
* Эффективно для любых систем впрыска
* Гарантирует оптимальную работу двигателя и низкий расход топлива
* Для автомобилей с катализатором
* Обеспечивает чистоту отработавших газов
* Оптимальное средство при эксплуатационных проблемах

**Технические**

**данные** Основа : присадки в жидкости-носителе

 Цвет : светло-коричневый

 Плотность при 20°C : 0,8 г/cm³

 Класс опасности VbF : A II

 Точка воспламенения : 40 °C

**Область**

**применения** Для любых бензиновых систем впрыска. Для устранения затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче «газа», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. При повторном появлении проблем рекомендуется повторное использование препарата.

**Использование** Флакона 300 мл достаточно для добавки в бензобак емкостью до 70 литров. Injection Reiniger High Performance добавляется в полный бак топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.

**Фасовка** Injection Reiniger

 High Performance 300 ml Жестяная банка Артикул 7553 D-RUS-UA

**Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее, она носит консультативный характер.**