**ОПИСАНИЕ** Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для мотоциклетных двигателей воздушного и водяного охлаждения. Специально для профессионального использования в нормально или высоконагруженных двигателях мототехники: кроссовых и эндуро, квадроциклах, снегоходах, сайд бай сайд. Полностью синтетические базовые масла и современные присадки обеспечивают оптимальную смазку, чистоту двигателя и низкий коэффициент трения даже при гоночных режимах. Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race, отлично подходит для любого типа сцепления мотоцикла.

**СВОЙСТВА**

- оптимальная смазка даже при гоночных режимах

- очень высокая стабильность и устойчивость к старению

- обеспечивает низкий расход масла

- максимальная защита от износа

- совместимо с каталитическими нейтрализаторами

- идеально подходит для «мокрого» сцепления

- оптимальная чистота двигателя

**Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:**

 API SN **●** JASO MA2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости SAE : 10W-50 SAE J300

 Плотность при 15 °C : 0,850 г/см3 DIN 51757

 Вязкость при 40 °C : 124 мм2/с ASTM D 7042-04

 Вязкость при 100 °C : 18,3 мм2/с ASTM D 7042-04

 Индекс вязкости : 165 DIN ISO 2909

 Температура застывания : -36 °C DIN ISO 3016

 Испаряемость (Noack) : 4,5 % CEC-L-40-A-93

 Температура вспышки : 254 °C DIN ISO 3771

 Щелочное число : 7,5 мг КОГ/г DIN ISO 3771

 Сульфатная зола : 0,8 г/100г DIN 51575

 Цвет по ASTM : L 2.0 DIN 51578

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для профессионального использования в тяжелонагруженной внедорожной мотоциклетной технике: кроссовых и эндуро мотоциклах, квадроциклах, снегоходах. Для «сухого» и «мокрого» сцепления.

.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

**ФАСОВКА** Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race 1 л Артикул 3051

 4 л Артикул 3052