**ОПИСАНИЕ**  Super Diesel Additiv– это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Разработанная для современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации, повышающая цетановое число. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо в холодном состоянии лучше сжигается и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

- обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и

**СВОЙСТВА** камере сгорания

- поддерживает чистоту впрыскивающих форсунок, обеспечивает оптимальное сгорание в двигателе, что ведет к малому удельному расходу топлива и максимальной мощности двигателя

- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл

- повышает смазочный эффект дизельного топлива с малым содержанием серы (low sulphur diesel согласно DIN EN 590) и защищает распределительный топливный насос от износа.

- повышает цетановое число ДТ, и смягчает процесс сгорания

- содержит антиоксидант и предотвращает коррозию

- совместимость с любыми современными дизельными окислительными катализаторами.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : комбинация присадок в жидкости-носителе

Цвет : желто-коричневый

Плотность при 15°C : 0,84 г/см3

Класс опасности в

соответствии с постановлением

о горючих жидкостях : A III

Темп. воспламенения : 63 °C

Темп. каплепадения : -36 °C

**ОБЛАСТИ** Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, а также

**ПРИМЕНЕНИЯ** для дизельных двигателей высокого давления, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

**ПРИМЕНЕНИЕ** - Повышение воспламеняемости, а также оптимизация смазочного эффекта благодаря Lubricity Performance обеспечивается при постоянной добавке к дизельному топливу с малым содержанием серы. При этом баночки объемом 250 мл достаточно для 75 л дизельного топлива, дозировка: 1:300.

- Для обеспечения чистоты форсунок и защиты от коррозии присадка для дизеля Super с Lubricity Improver добавляется в дизельный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км. пробега.

- Канистры объемом 5 л и бочки объемом 50 л, для грузовых автомобилей, экспедиторских организаций, автобусных предприятий, промышленности. Дозировка к дизельному топливу в соотношении 1:300.

- При длительном простое и консервации двигателей добавьте в дизельное топливо 1% присадки для дизеля Super. Соблюдайте предписания по консервации.

- Присадку для дизеля Super можно добавлять в топливо в любое время, поскольку смешивание происходит естественным путем.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Super Diesel Additiv

250 мл № продукта 1991

PI 09/04/12

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**