**ОПИСАНИЕ** LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40 всесезонное синтетическое моторное масло специально предназначенное для самых современных типов дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Предназначено для длительных интервалов смены масла. Значительно снижает расход масла и топлива.

**СВОЙСТВА** - высокая стабильность масла к сдвигу и старению

-высокая стабильность смазывающей пленки, высокая защита от износа

- предотвращает образование отложений в турбинах

- обеспечивает чистоту интеркулеров

- широкий температурный диапазон применения

- отличные пусковые свойства при низких температурах

- предотвращает полировку цилиндров

- смешивается с стандартными моторными маслами

- отличные моющие и диспергирующие свойства

**Допуски и спецификации**

API CI-4

ACEA E7-08/E4-08

MB-Freigabe 228.5

MAN M3277

Volvo VDS 3

Scania LDF-2

Renault RVI RLD-2, RXD

Deutz DQC III-10

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для**

**транспортных средств, для которых требуют следующих**

**спецификации:**

DAF HP-2

Mack EO-M Plus

MTU Typ 3

Caterpillar ECF 1a

Cummins CES 20077/20078

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 10W-40

Плотность при 15°C : 0,875 г/см³ DIN 51757

Вязкость при 40°C : 97,0 мм²/с DIN 51562

при 100°C : 14,5 мм²/с DIN 51562

Индекс вязкости : 155 DIN ISO 2909

Температура вспышки : 232 °C DIN ISO 2592

Температура застывания : -30 °C DIN ISO 3016

Цвет по ASTM : 2,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Специально предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Специально разработано для длительных интервалов смены масла. Для двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Следуйте рекомендациям производителей автомобилей.

**ФАСОВКА** LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40

20 л канистра Артикул 4733

60 л бочка Артикул 4701

205 л бочка Артикул 4702

PI 18/12/14

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)