**ОПИСАНИЕ** Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 – это современное моторное масло для круглогодичного использования. Превосходит требования производителей моторов, как Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh и других. Выбранные базовые масла и высокое содержание присадок гарантируют оптимальную чистоту мотора. Смазочное действие даже при затрудненных условиях эксплуатации.

**СВОЙСТВА** - универсально применяемо в бензиновых и дизельных моторах

- высокие смазывающие качества, хорошая защита от трения

- высокая устойчивость к срабатыванию

- отличные чистящие и диспергирующие свойства

- низкий уровень испарения

- смешиваемо с ходовыми моторными маслами

- тестировано на моторах с катализаторами

Выполняет и удовлетворяет следующие спецификации и классификации:

API SG / SH / SJ / CF

ACEA A3 / B3

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 10W-30 SAE J300

Плотность при +15°C : 0,865 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40° C : 72,0 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при +100° C : 11,6 mm²/s ASTM D 7042-04

Индекс вязкости : 156 DIN ISO 2909

Температура воспламенения : +220 °C DIN ISO 2592

Температура загустения : -36 °C DIN ISO 3016

ASTM-Красочное число : L 4,0 DIN ISO 2049

Зольность : 0,9-1,5 g/100g DIN 51575

Щелочность : 8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для 4-тактных моторов газонокосилок, аварийных генераторов, снегоуборщиков и другой подобной техники.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Следует учитывать при применении предписания производителей моторов.

**ФАСОВКА** Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 1 l Art.Nr. 1273 D

1 l Art.Nr. 8037 D-RUS-UA

600 ml Art.Nr. 7686 D