**ОПИСАНИЕ** Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло,полученное с использованием современного пакета присадок, специально

предназначенное для механических КПП, приводов и дифференциалов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 4+. Гарантирована высокая надежность смазывания при самых высоких нагрузках. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах обеспечивается легкое переключение передач.

**СВОЙСТВА**

 - отличная стойкость масла к старению

 - хорошие вязкостно-температурные показатели

 - снижает шумы при работе трансмиссии

 - стабильность вязкостных показателей

 - превосходная защита от износа

 - высокая защита от ржавления и коррозии

 - легкое переключение передач

 - оптимальная защита от нагрузок давления

 - хорошая совместимость с уплотнениями

 **Спецификации и допуски:**

API GL4+ **●** Ford ESD-M2C 175-A

 **LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:** VW 501 50 (G50) ● ZF TE-ML 08

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

 Класс вязкости : 75W-90 SAE J306

 Плотность при +15 °C : 0,8550 g/cm³ DIN 51757

 Вязкость при +40°C : 81,5 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при +100°C : 14,3 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при -40°C (MRV) : <= 150000 мПас ASTM D 4684

 (Brookfield)

 Индекс вязкости : 183 DIN ISO 2909

 Температура замерзания : - 60 °C DIN ISO 3016

 Температура вспышки : 200 °C DIN ISO 2592

 Сульфатная зольность : 0,14 г/100г DIN 51575

 Цвет (ASTM) : L 1,0 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ**

 Для высоконагруженных механических КПП, приводов и мостов с гипоидным

зацеплением, где рекомендовано применение смазочных материалов класса

API GL4+.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей и

трансмиссионных агрегатов

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 1л № продукта 3979

 1л № продукта 4434

 20л № продукта 4435

 205л № продукта 4436