**ОПИСАНИЕ** Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло,полученное с использованием современного пакета присадок, специально

предназначенное для механических КПП, приводов и дифференциалов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 4+. Гарантирована высокая надежность смазывания при самых высоких нагрузках. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах обеспечивается легкое переключение передач.

**СВОЙСТВА**

- отличная стойкость масла к старению

- хорошие вязкостно-температурные показатели

- снижает шумы при работе трансмиссии

- стабильность вязкостных показателей

- превосходная защита от износа

- высокая защита от ржавления и коррозии

- легкое переключение передач

- оптимальная защита от нагрузок давления

- хорошая совместимость с уплотнениями

**Спецификации и допуски:**

API GL4+ **●** Ford ESD-M2C 175-A

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:** VW 501 50 (G50) ● ZF TE-ML 08

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

Класс вязкости : 75W-90 SAE J306

Плотность при +15 °C : 0,8550 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 81,5 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при +100°C : 14,3 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при -40°C (MRV) : <= 150000 мПас ASTM D 4684

(Brookfield)

Индекс вязкости : 183 DIN ISO 2909

Температура замерзания : - 60 °C DIN ISO 3016

Температура вспышки : 200 °C DIN ISO 2592

Сульфатная зольность : 0,14 г/100г DIN 51575

Цвет (ASTM) : L 1,0 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ**

Для высоконагруженных механических КПП, приводов и мостов с гипоидным

зацеплением, где рекомендовано применение смазочных материалов класса

API GL4+.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей и

трансмиссионных агрегатов

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 1л № продукта 3979

1л № продукта 4434

20л № продукта 4435

205л № продукта 4436