**ОПИСАНИЕ** Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 полностью синтетическое масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей гоночных и шоссейных мотоциклов. Благодаря использованию полностью синтетического сырья при производстве масла оно полностью удовлетворяет самым современным требованиям концепций моторостроения.

**СВОЙСТВА** - оптимальное смазывание при самых высоких нагрузках

* высокая стабильность к сдвигу и старению
* высокая защита от износа
* обеспечивает чистоту двигателя
* подходит для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне
* малый расход масла на угар и испарение
* смешивается с стандартными моторными маслами
* протестировано на совместимость с катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SN **●** JASO MA-2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : синтетическое масло/присадки

Класс вязкости SAE : 10W-50 SAE J300

Плотность при 15 оС : 0,850 г/см3 DIN 51757

Вязкость при 40 оС : 124 мм2/с ASTM D 7042-04

Вязкость при 100 оС : 18,3 мм2/с ASTM D 7042-04

Индекс вязкости : 165 DIN ISO 2909

Температура застыванияя : - 36 оС DIN ISO 3016

Температура вспышки : 254 оС DIN ISO 2592

Испаряемость (Noack) : 4,5 % CEC-L-40-A-93

Щелочное число : 7,5 мг КОГ/г DIN ISO 3771

Сульфатная зола : 0,8 г/100г DIN 51575

Цвет ASTM : L 2.0 DIN 51578

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей шоссейных и гоночных мотоциклов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

**ФАСОВКА**

Motorbike 4T Synth Street Race 10W-501 л Артикул 1502/3982

4 л Артикул 7508

5 л Артикул 1503

20 л Артикул 1567

60 л Артикул 1564

205 л Артикул 1569