**ОПИСАНИЕ**

 Высокопроизводительное моторное масло, разработанное для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Специально разработано для всесезонного использования в высоконагруженных дорожных и гоночных мотоциклах. Отборные базовые масла и присадочные компоненты обеспечивают оптимальное смазывание, защиту и превосходную чистоту двигателя. Идеально подходит для использования в двигателях с и без «мокрого» сцепления. Имеет спецификацию JASO MA-2.

**СВОЙСТВА**

- оптимальная смазка при любых условиях эксплуатации

- высокая стабильность к сдвигу и стойкость

- обеспечивает низкий расход масла

- обеспечивает высокую защиту от износа

- протестировано на совместимость с катализаторами

- идеально подходит для «мокрого» сцепления

- оптимальная чистота двигателя

**Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:**

 API SL

 JASO MA2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости SAE : 10W-40

 Вязкость при 40°C : 95 мм2/с DIN 51562

 Вязкость при 100°C : 14,4 мм2/с DIN 51562

 Плотность при 15°C : 0,875 г/см³ DIN 51757

 Индекс вязкости : 153 DIN ISO 2909

 Температура вспышки : 220 °C DIN ISO 2592

 Температура застывания : - 39 °C DIN ISO 3016

 Сульфатная зольность : 1,4 г/100 DIN 51575

 Цвет по ASTM : L4,0 DIN ISO 2049

 Потери на испарение : 12,5 %

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Специально для всесезонного использования в нормально и высоконагруженных двигателях шоссейных и гоночных мотоциклов с и без мокрого сцепления.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

**ФАСОВКА**

 Motorbike 4T 10W-40 Basic Street 1 л Артикул 3044

 4 л Артикул 3046

 20 л Артикул 3047

 60 л Артикул 3048

 205 л Артикул 3049

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)