**ОПИСАНИЕ** ATF III HC многофункциональная гидравлическая жидкость для автоматических и некоторых механических коробок передач, для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. ATF III HC гарантирует оптимальную работу агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

**СВОЙСТВА** - превосходные вязкостно-температурные свойства

- высокая термическая стабильность

- широкий диапазон рабочих температур

- высокая стабильность к старению, хорошая химическая стабильность

* отличные противоизносные свойства, оптимальные фрикционные характеристики
* очень низкая температура застывания
* отличные антикоррозионные свойства

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

JASO M315Type 1A;

Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV;

Toyota Type D-2;

Nissan Matic Fluid C, D, J;

Mitsubishi SP-II, SP-III;

Subaru ATF;

Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III;

Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3;

Daihatsu Alumix ATF Multi;

Hyundai;

KIA;

GM Daewoo;

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Плотность при 15°C : DIN 51757 г/см3 0,850

Плотность при 40°C : ASTM D 7042-04 г/см3 36

Плотность при 100°C : ASTM D 7042-04 г/см3 6,8

Плотность при -40°C : ASTM D 2983-09 мПас <= 20000

Индекс вязкости : DIN ISO 2909 150

Температура застывания : DIN ISO 3016 °C - 48

Температура вспышки : DIN ISO 2592 °C 230

Цвет Красный

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** ATF III HC предназначено для использования в автоматических и механических коробках передач, в раздаточных коробках и механизмах отбора мощности (ретардерах), а также в сервоприводах при наличии рекомендаций и спецификаций производителей механизмов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей, КПП, гидравлических систем

**ФАСОВКА** ATF III HC

1 л Артикул 3946

20 л Артикул 3965

205 л Артикул 3972