**ОПИСАНИЕ** Injection-Reiniger Effectiv высокоэффективная комбинация очищающих и защищающих активных веществ. Создана по самой современной технологии присадок к современным топливам в соответствии с конструкцией современных двигателей и условий эксплуатации. Для любых конфигураций системы впрыска: K-, KE-, L-Jetronic и более современных систем.

**СВОЙСТВА** - очищает форсунки

* Удаляет углеродистый нагар и смолистые отложения из дозатора-распределителя, форсунок и прочих конструктивных элементов системы впрыска топлива
* Гарантирует правильное функционирование дозаторов системы впрыска и низкий расход топлива при точной дозировке
* Эффективно для любых систем впрыска
* Для автомобилей с катализатором
* Гарантирует снижение концентрации вредных веществ в выхлопных газах

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : присадки в жидкости-носителе

 Цвет : желтоватый

 Плотность при 20°C : 0,789 г/cм³

 Класс опасности VbF : A II

 Точка воспламенения : 41 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для устранения проблем при запуске двигателя, неустойчивого холостого хода, плохой «приемистости», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах, вызванных загрязнениями системы впрыска. Для бензиновых систем.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Флакона 300 мл достаточно для 70 литров топлива. Продукт пролонгированного действия на 2000 км пробега.

**ФОРМА**

**ПОСТАВКИ** Injection-Reiniger Effectiv 300 ml Жестяная банка Артикул 7555 D-RUS-UA

**Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее, она носит консультативный характер.**