**ОПИСАНИЕ** mtx-Vergaser-Reiniger – современная беззольная присадка в бензин, обладающая отличными моющими, очищающими, диспергирующими и защитными свойствами. Полностью удовлетворяет нормам, предъявляемым к современным типам двигателей.

**СВОЙСТВА** - защищает топливо от старения и окисления

* очищает карбюратор и впускной тракт
* удаляет отложения с клапанов и камеры сгорания
* оптимизирует процесс сгорания топлива и параметры выхлопа
* снижает детонацию двигателя
* улучшает приемистость двигателя, мощность и надежность его работы
* защищает карбюратор от обмерзания
* обеспечивает защиту от коррозии всей топливной системы
* протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором
* обладает долговременным эффектом

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАНЫЕ** Основа : комбинация присадок в жидкости-носителе

Цвет : желтый

Плотность при 20°C : 0,78 г/см³

Класс пожароопасности VbF : A II

Температура вспышки : + 43 °C

Температура застывания : - 45 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Предназначено для добавки в бензин для всех типов 2- и 4-тактных двигателей, в особенности легковых автомобилей, а также двигателей малого литража, промышленных и лодочных двигателей.

Для консервации топлива необходимо добавить присадку в количестве 1%. Необходимо строго соблюдать рекомендации по консервации техники.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Флакон 300 мл рассчитан на 70 л бензина. Добавить присадку в бак. Присадка самосмешиваема с топливом. Для очистки топливной системы рекомендуется применять присадку при каждой заправке.

Для профилактических целей добавить присадку в количестве 0,3-0,5% в бак. Бак должен быть либо наполнен наполовину, либо полным. Присадка смешивается с топливом самостоятельно.

.../2

## ПРИМЕНЕНИЕ НА

## АВТОСЕРВИСЕ Если компрессия в цилиндрах ниже нормы и значения ее неравномерны для всех цилиндров, наилучшим способом очистки топливной системы, в частности клапанов, будет следующий способ: медленно заливать присадку в дроссельную камеру работающего двигателя, внимательно следя за тем, чтобы двигатель не заглох, периодически прогазовывая.

**ФАСОВКА**

mtx Vergaser Reiniger 300 мл флакон Артикул 5100

50 л бочка Артикул 5102

PI 03/12/09

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)