**ОПИСАНИЕ** Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race – полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для высоконагруженных 4-тактных двигателей например шоссейных и раллийных мотоциклов. Использованные при производстве синтетические базовые масла и пакет присадок полностью выполняют самые современные жесткие требования производителей мототехники к маслам такого типа.

**СВОЙСТВА** - оптимальное смазывание при экстремальных режимах работы

* очень высокая стабильность смазывающих свойств и стойкость к старению
* малый расход масла на угар и потери на испарение
* очень высокая защита от износа
* проверено на совместимость с катализатором
* подходит для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне
* обеспечивает отличную чистоту двигателя
* смешивается с обычными маслами для мототехники
* протестировано на гоночных мотоциклах

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SL

JASO MA-2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : синтетическое масло / присадки

Класс вязкости : 10W-60

Цвет по ASTM : 3,5

Плотность при 15 °C : 0,86 г/см³

Вязкость при 40°C : 155,0 мм²/с

Вязкость при 100°C : 23,8 мм²/с

Индекс вязкости : 185

Температура вспышки : 240 °C

Температура застывания : -30 °C

Сульфатная зольность : 1,2 г/100 г

Потери на испарение : 6,5 %

Щелочное число : 8,0 мг KOH/г

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для 4-тактных двигателей раллийных и шоссейных мотоциклов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

**ФАСОВКА**

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race1 л Артикул 1525

4 л Артикул 1687

20 л Артикул 1527

60 л Артикул 2724

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)