**ОПИСАНИЕ**  Присадка для дизеля Speed – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации.

**СВОЙСТВА** - обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания

- обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива

- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл

- повышает мощность и экономичность

- защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами

- легкий запуск зимой без разогрева

- бережный процесс сжигания

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : комбинация присадок в жидкости-носителе

Цвет : желтоватый, оранжевый

Плотность при 20°C : 0,86 – 0,9 г/см3

Темп. воспламенения : 62 °C

Класс опасности в

соответствии с постановлением

о горючих жидкостях : A III

Температура застывания : ниже -36 °C

**ОБЛАСТИ** Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей в легковом,

**ПРИМЕНЕНИЯ** грузовом автомобиле, тракторах, автобусах, сельскохозяйственных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Объема 1 л достаточно для 400 л дизельного топлива.

Измерительный стаканчик 25 мл (интегрирован в крышку) на 10 л дизельного топлива.

Смешивание с топливом осуществляется автоматически.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Присадка для дизеля Speed 1 л № продукта 1975

PI 02/11/11

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**