**ОПИСАНИЕ** Frostschutz für Druckluftbremsen - это комбинация алифатических спиртов и антикоррозийных присадок. Не содержит этанола. Предотвращает замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищай тормозные устройства от коррозии и улучшает смазывание вентилей. Предотвращает затвердевание резиновых уплотнений. Гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах.

**СВОЙСТВА** - отличная антикоррозийная защита

 - предотвращает замерзание водного конденсата

 - смазывает клапаны и предотвращает затвердевание резиновых уплотнений

 - гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : алифатические спирты и антикоррозийные
присадки

 Цвет : бесцветный, прозрачный
 Форма : жидкость

Плотность при 15°C : 0,798 г/см3Растворимость в воде : свмешиваемо

 Темп. вспышки : 12 °C
 Самовоспламеняемость : нет

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Frostschutz für Druckluftbremsen используется для защиты, а также для ухода за тормозной системой с пневматическим приводом. Подходит для всех тормозных устройств, работающих на сжатом воздухе, которые имеют бак для заливки осушителя воздуха в тормозной системе.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Залить Frostschutz für Druckluftbremsen в предусмотренную для этого емкость. Для оптимальной защиты и ухода тормозного устройства мы рекомендуем использование Frostschutz für Druckluftbremsen в течение всего года. Уровень жидкости проверяют и по необходимости добавляют. Обращайте внимание на рекомендации изготовителя тормозных систем.

**ФАСОВКА**  1 л № продукта 7662

PI 11/04/2016