**ОПИСАНИЕ** Присадка для дизеля fließ-fit K - это соединение различных высокомолекулярных беззольных присадок в жидкости-носителе. Присадка для дизеля fließ-fit контролирует рост кристаллов парафина, обусловленный холодом. На холоде значительно улучшается фильтруемость и температура застывания дизельного топлива. Эффективность присадки для улучшения текучести зависит от вида парафина и его содержания в продукте промежуточной перегонки.

**СВОЙСТВА** - обеспечивает эксплуатацию в зимний период, обуславливаемую холодом

- улучшает фильтруемость дизельного топлива

- может использоваться для любого дизельного топлива (качество дизеля для летнего и зимнего периода в соответствии с DIN EN 590)

- простое применение, смешивается естественным путем

- высокая степень реагирования на дизельное топливо

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Цвет : светлый / прозрачный

 Плотность при 20°C : 0,91 г/см3

 Вязкость при 20°C : 22,1 мм2/сек

 Зольность : 0,04 (вес. процент)

 Темп. воспламенения : 68 °C

 Темп. застывания : - 9 °C

 Улучш. фильтруем. EN 116 : до -10°C, в зависимости от качества ДТ

 Дозирование : 1:1000, соответствует 0,1%

**ОБЛАСТИ** Для любого качества дизельного топлива с целью обеспечения обусловленной

**ПРИМЕНЕНИЯ** холодом эксплуатации в зимний период в дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей, а также в автобусах, строительных машинах и стационарных дизельных двигателях.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для обеспечения оптимального эффекта по предотвращению осаждения парафинов необходимо добавлять присадку для улучшения текучести примерно за 5°C до достижения точки помутнения.

Растворение слипшихся кристаллов парафина при добавке присадки для дизеля fließ-fit уже после их появления невозможно.

 Топливные баки автомобилей:

 Для лучшего смешивания с топливом добавляйте присадку для дизеля fließ-fit K перед заправкой.

 Стационарные топливозаправочные установки:

 Оправдали себя следующие способы смешивания:

1. Добавление присадки для дизеля fließ-fit K, когда бак заполнен примерно на ¼. Последующая заправка бака обеспечивает надлежащее смешивание.

2. При дополнительной добавке в бак смешивание с помощью смесителя.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Присадка для дизеля

 fließ-fit K 250 л № продукта 3900

 1 л № продукта 1878

 5 л № продукта 5132

 20 л № продукта 5133

 205 л № продукта 1879

PI 05/09/08

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**