**ОПИСАНИЕ** Современная, беззольная комбинация активных компонентов для улучшения ускорения, очистки и диспергирования загрязнений, защиты. Создана в соответствии с самыми современными достижениями в области производства современных двигателей, топлив и условий эксплуатации. Обеспечивает большую отдачу двигателя и повышает его КПД. Двигатель хорошо заводится, работает ровно и спокойно.

**СВОЙСТВА** - хорошая антикоррозийная защита

* + - * свободное без остатка сгорание
			* гарантирует оптимальное сгорание
			* улучшает ускорение
			* удаляет отложения во всей топливной системе
			* обеспечивает высокую экономичность
			* предотвращает замерзание карбюратора
			* обеспечивает более высокий КПД двигателя

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| База | : | комбинация присадок в жидкости-носителе |
| Цвет | : | светло-желтый |
| Плотность при 20°C | : | 0,837 г/см³ |
| Температура вспышки | : | 38 °С |
| Вязкость при 40°С | : |  <7 мм²\с |
| VbF-Класс | : | A II |
| Запах | : | характерный  |
| Температура замерзания | : | -45 °С |

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех 2-х и 4-х тактных моторов с карбюраторной или инжекторной системой питания.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Добавлять в топливный бак. Оптимальное действие при постоянном использовании. Используется со всеми сортами бензина. 80 мл достаточно для 10 литров топлива..

 **ФАСОВКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 мл | флакон жестяной | Артикул | 20589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

PI 1/17/03/2016