**ОПИСАНИЕ** Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus – это готовая к применению смесь на основе этиленгликоля с изощренным составом ингибиторов, которая была разработана специально для современных алюминиевых двигателей высокой мощности.

 Антифриз для радиаторов длительного действия GTL 12 обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Продукт не содержит амины, нитриты, фосфаты, а также силикаты. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля в течение всего сезона.

### СВОЙСТВА - предотвращает замерзание системы охлаждения

- готов к применению

- оптимальное антикоррозионное действие

- отличный чистящий эффект

- превосходная защита от перегрева

- предотвращает неисправности при эксплуатации

- специально для алюминиевых двигателей высокой мощности

- без содержания аминов, нитритов, фосфатов и силикатов

- также снижается частота замены (соблюдайте предписания изготовителя)

**Соответствует следующим спецификациям и одобрено следующими изготовителями:**

ASTM D 6210

Catterpillar/ MAK A4.05.09.01

Claas

Cummins IS series u N14

MB 325.3

Detroit Diesel Power Cool Plus

Deutz 0199-99-1115/6

Deutz-MWM 0199-99-2091/8

Fendt

Case New Holland MAT3624

Ford WSS-M97B44-D

Chevrolet

Opel/GM GMW 3420

Saab GM 6277M / B040 1065

Saturn

Vauxhall GME L 1301

Vauxhall GM 6277M / B040 1065

Hitachi

Isuzu

Jenbacher TA 1000-0201

John Deere JDM H5

Irisbus Karosa

Kobelco

Komatsu 07.892 (2009)

Liebherr MD1-36-130

MAN 324 Typ SNF

MAN B&W AG D36 5600

MAN Semt Pielstick

Mazda MEZ MN 121 D

MG-Motors Rover

Mitsubishi Heavy Industry (MHI)

MTU MTL 5048

DAF 74002

Leyland Trucks DW03245403

Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/- -S Type D

Suzuki

Santana Motors

Jaguar CMR 8229

Jaguar WSS-M97B44-D

Land Rover WSS-M97B44-D

Thermo King

Ulstein Bergen 2. 13.01

Mack 014 GS 17009

Volvo Penta 128 6083 / 002

Renault Trucks 41-01-001/- - S Type D

Volvo Construction 128 6083 / 002

VW-Bezeichnung G12/G12+

Audi TL-774D/F

Seat TL-774D/F

Skoda TL-774D/F

Skoda 61-0-0257

VW TL-774D/F

Wärtsilä SAMC Diesel DLP799861

Wärtsila 32-9011

Waukesha

Yanmar

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : этиленгликоль с ингибиторами

 Цвет : красный

 Плотность при 20°C : 1,077 г/см3

 Температура воспламенения : > 100 °C

 Защита от замерзания и перегрева: от -40°C до +109°C

 Смешиваемость с другими

 антифризами : нельзя смешивать с антифризами без

 содержания силикатов (большей частью не красного цвета).

**ОБЛАСТИ** Пригоден для любых систем охлаждения и двигателей, в частности для

**ПРИМЕНЕНИЯ** алюминиевых двигателей высокой мощности в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также для стационарных двигателей и агрегатов, для которых требуется антифриз указанной спецификации.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Почистите систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов Liqui Moly, № продукта 1994. Затем промойте систему охлаждения достаточным объемом чистой воды и залейте готовый к применению антифриз для радиаторов GTL 12 долговременного действия.

Соблюдайте предписания изготовителя по замене.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus 5л Артикул 8851

 200л Артикул 8852

# PI 07/04/2016

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.