**ОПИСАНИЕ** Motorbike 4T 10W-40 Street - HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей шоссейных и раллийных мотоциклов. Масло полностью удовлетворяет требованиям современных концепций двигателестроения.

**СВОЙСТВА**

- оптимальное смазывание при экстремальных условиях эксплуатации

- высокая стабильность к сдвигу и старению

- малые потери масла на испарение и угар

- очень высокая защита от износа

- проверено на совместимость с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов

- подходит для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне

- отличная чистота двигателя

- смешивается с стандартными моторными маслами

**Спецификации и допуски:** API SN **●** JASO MA2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

Класс вязкости : 10W-40 SAE J300

Плотность при +15 °C : 0,860 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 95,0 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при +100°C : 14,6 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при -25°C (CCS) :<= 7000 мПас ASTM D 5293

Индекс вязкости : 160 DIN ISO 2909

Температура замерзания : - 36 °C DIN ISO 3016

Испаряемость (Noack) :11,0 % ASTM D 5800-08 Method B Температура вспышки : 224 °C DIN ISO 2592

Щелочное число : 6,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : <= 0,8 г/100г DIN 51575

Цвет (ASTM) : L 2,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей мотоциклов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции мототехники. Оптимальная эффективность,

достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Motorbike 4T 10W-40 Street 1л № продукта 1521/7609

4л № продукта 7512

5л № продукта 1522

20л № продукта 1562

60л № продукта 1563

60л № продукта 22005**\***

205л № продукта 1568

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 28/06/112/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно**

**доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных**

**материалов без предоставления гарантий.**