**ОПИСАНИЕ** Motorbike 2T Synth Scooter Street Race – синтетическое 2-тактное моторное масло для скутеров с смешанной и раздельной системой смазки.

**СВОЙСТВА** - хорошие антикоррозионные и противоизносные свойства

- не образует при сгорании отложений

- предотвращает образование отложений в двигателе и выпускном тракте

- высокая термическая стабильность

- самосмешиваемо

**Допуски и спецификации:**

API TC

JASO FD

ISO L-EGD

Husqvarna

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫ** Плотность при +15 °C : 0,873 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 50,0 mm²/s DIN 51562

Вязкость при +100 °C : 9,1 mm²/s DIN 51562

Индекс вязкости : 165 DIN ISO 2909

Температура вспышки : 94 °C DIN ISO 2592

Температура замерзания : -42 °C DIN ISO 3016

Сульфатная зольность : 0,15 g/100g DIN 51575

ASTM-цветность : красный DIN 51578

Щелочное число : 2,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для смешанной и раздельной системы смазки 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. Необходимо следовать рекомендациям производителей техники по пропорциям смешивания масла и топлива.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для смешанной системы смазки

Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешается с топливом.

Для раздельной системы смазки

Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.

**ФАСОВКА** Motorbike 2T Synth Scooter Street Race 1 л Артикул 1053/3990

20 л Артикул 1054

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)