**ОПИСАНИЕ** Engine Flush – специальная промывка для масляной системы двигателя на основе комбинации моюще-диспергирующих присадок в специальной жидкости-носителе. Отлично удаляет шламы и лаковые отложения. Маслорастворимые и маслонерастворимые отложения разнообразного типа эффективно переводятся промывкой в взвешенное состояние и удаляются из двигателя при смене масла. Благодаря очищающим свойствам промывки значительно увеличивается ресурс двигателя и свойства свежего моторного масла появляются наиболее полно.

**СВОЙСТВА** - эффективная и быстрая очистка

- нейтрально к прокладкам и уплотнителям, применяемым в двигателях

- совместима с катализатором

- очень высокая эффективность промывки

- уменьшает вред, наносимый окружающей среде по сравнению с применением полнообъемных промывок

- удобно в применении

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : присадки/жидкость-носитель

Цвет : коричневый

Плотность при 20°C : 0,82 г/см3

Темп. вспышки : 60 °C

Темп. застывания : - 45 °C

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей. Частота промывки масляной системы двигателя зависит от степени его загрязнения. **Не применять для промывки мотоциклетных двигателей, в которых сцепление находится в масляной ванне.**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Флакон промывки (300 мл) рассчитан на 5 л моторного масла.

Добавить промывку в старое масло, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 10 минут. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло.

**ФАСОВКА**  300 мл № продукта 1920

PI 06/04/2016