**ОПИСАНИЕ** Diesel Partikelfilter Schutz высокоэффективная присадка в дизтопливо, уменьшающая сажеобразование, тем самым облегчающая работу и увеличивающая срок службы сажевого фильтра DPF. Дизельные автомобили, эксплуатируемые в городских условиях и на коротких дистанциях, испытывают проблемы засорения сажевого фильтра. Регулярная добавка присадки поддерживает сажевый фильтр в чистоте, позволяя избежать дорогостоящего ремонта и затрат времени. Использование присадки для защиты сажевого фильтра позволяет сократить эмиссию выхлопных газов.

**СВОЙСТВА** - защищает сажевый фильтр

- помогает системе регенерации DPF

- обеспечивает оптимальное сгорание

- уменьшает сажеобразование

- специально для городских транспортных средств и коротких дистанций

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** База : комбинация присадок в жидкости-носителе

Цвет : прозрачный оранжевый

Плотность : 0,807 g/cm³

Температура вспышки : 58 °C

Вязкость при 40°C : < 7 mm²/s

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для дизельных автомобилей с сажевыми фильтрами, не оборудованных системами помощи регенерации, как это сделано, например на Citroen и на некоторых Peugeot.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Одного флакона присадкидля защиты сажевого фильтра Dieselpartikelfilter Schutz достаточно на пробег 2.000 км. Присадку следует заливать перед заправкой. Содержимого флакона достаточно для 50 - 70 литров дизельного топлива. **Указание: Избегайте передозировки, а также совместного использования с присадкой Diesel Russ-Stop!**

**ФАСОВКА** Diesel Partikelfilter Schutz 250 мл, **артикул 5148** D-F-NL

PI 03/03/13

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.