**ОПИСАНИЕ** Специальный продукт для бережной и интенсивной очистки, ухода и защиты водной техники. Специальные компоненты помогают удалять обширные загрязнения, такие как водоросли, масло, жировые остатки, сажу, птичьего помета, следы насекомых с парусов, палубы и корпусов лодок. Антистатические компоненты уменьшают количество грязи на поверхностях из пластика, что упрощает удаление грязи в дальнейшем. Биологически разлагаемый согласно закону о моющих средствах (WRMG).

**СВОЙСТВА** - эффективность очистки

* совместимо с пластмассами, лаками, деревом, резиной
* с антистатическим действием
* не повреждает поликарбонаты
* широкий спектр использования
* биологически разлагаемый

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма | : | бесцветная жидкость |
| Показатель рН | : | 10 |
| Плотность при 20°C | : | 1,015 г/см³ DIN 51757 |
| Запах | : | характерный  |

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Специально для очистки водного транспорта.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Распылить средство на очищаемые поверхности тонким слоем и растереть губкой или щеткой с небольшим давлением. Грязь и остатки средства удалить чистой водой. Применимо для стеклопластика, лакированного дерева, резины, окрашенные поверхности, текстиля, стекла, металлов.

**ФАСОВКА** 1 л флакон с распылителем Артикул 25050 GB-DK/N-FIN-S-RUS

PI 1/17/03/2016