**ОПИСАНИЕ** Diesel Ruß Stop - это высокоэффективное дополнение для дизельного топлива с важным современным действием. Это уменьшает выпуск сажи дизельных двигателей ускоренным огарком сажи. Diesel Ruß Stop отчетливо улучшает удовлетворяющее экологическим требованиям качество дизельной легковой машины и дизельного грузового автомобиля, избегает обонятельного обременения и задержки точки зрения. Diesel Ruß Stop держит в чистоте дальше моторы и форсунки, предотвращает праздничное горение игл форсунок, получает мощность двигателя и уменьшает требующее частого ремонта качество.

**СВОЙСТВА** - если выпуск сажи и обонятельное обременение отчетливо сокращает

* Деление пополам числа почернения техники фирмы Бош
* если загрязнение окружающей среды и задержка точки зрения избегает посредством дымящих дизельных двигателей
* если улучшает чистота мотора
* держит в чистоте форсунки
* если праздничное горение предотвращает
* если Düsennageln избегает
* защищает от коррозии
* свободно для тяжелого металла
* selbstmischend

**ТЕХНИЧЕСКМЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : комбинация присадок

 Цвет : оранжевый, прозрачный

 Плотность : 0,809 g/cm³

 Температура вспыши : 63 °C

 Gefahrenklasse VbF : A III

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всей ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ и NFZ дизельных двигателей, для автобусов, земельных экономических и лес-экономических, а также стационарных дизельных двигателей.

**ПРИМЕНЕНИЕ** 150 ml Diesel Ruß Stop достаточно для 50 л дизельного топлива, или использую пропорцию смешения 1:333.

**ФАСОВКА** Diesel Ruß Stop 150 ml Art.Nr. 5180

 5 l Art.Nr. 8913

# PI 08/03/13

# Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig

**gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**