**ОПИСАНИЕ** Очиститель дизельной топливной системы Pro-Line JetClean – это высокоэффективное соединение с присадками для чистки и ухода, предназначенное для быстрой и дешевой очистки мешающих отложений в топливной системе дизельных двигателей. Специальные присадки обеспечивают защиту от коррозии и повышают воспламеняемость.

**СВОЙСТВА** - очищает дизельные топливные системы

- удаляет отложения на впрыскивающих форсунках

- повышает воспламеняемость дизельного топлива

- предотвращает детонацию при неполной нагрузке

- антикоррозионное действие

- обеспечивает оптимальное сжигание

- снижает выброс вредных веществ и помутнение

- повышает экономичность и эксплуатационную надежность

- обеспечивает быстрое и дешевое устранение проблем

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : присадки / несущая жидкость

Цвет : желтоватый / оранжевый

Плотность при 20°C : 0,82 г/см3

Температура воспламенения

в соответствии с постановлением

о горючих веществах : 63 °C

**ОБЛАСТИ** Для устранения проблем или для профилактики и чистки топливной

**ПРИМЕНЕНИЯ** системы с использованием аппарата JetClean, № изделия 5118. Для любых

дизельных автомобилей, включая впрыск Common-Rail и насос-форсунку.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для чистки аппарат JetClean заполняется 2-3 литрами неразбавленного очистителя дизельной топливной системы Pro-Line JetClean. Описание дальнейшего использования приводится в руководстве по эксплуатации аппарата JetClean.

**ФАСОВКА** Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger

500 мл № продукта 5154

1 л № продукта 5149

5 l № продукта 5155

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.