**ОПИСАНИЕ** Langzeit-Injection Reiniger – «долговременный очиститель инжектора» – удаляет и препятствует образованию новых закоксовок и отложений во всей системе подготовки смеси, как напр., форсунках, впускных клапанах и других деталях системы впрыска. Для любых систем впрыска бензина. При регулярном использовании сохраняет мощность двигателя, снижает раск эксплуатационных повреждений и, соотв. издержки на ремонт. Для автомобилей с катализатором. Мы рекомендуем добавлять «долговременный очиститель инжектора» к топливу при каждой заправке.

**СВОЙСТВА** - содержит в чистоте систему впрыска

* эффективно для всех впрыскивающих систем
* повышает надежность эксплуатации
* подходящий для моторов с катализатором
* сокращает издержки на ремонт
* для постоянного использования

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : Дополнения в жидкости - носителе

 Цвет : желтый\прозрачный

 Плотность при 15 °C : 0,795 г / см ³

 Класс опасности VbF : А II

 Температура воспламенения: 42 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для любых систем впрыска бензина.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Langzeit-Injection Reiniger добавляется в топливо при каждой заправке. 10 ml из емкости-дозатора достаточно для объема топлива 10 л топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.

**ФАСОВКА** Langzeit-Injection Reiniger 250 ml Dose Art.Nr. 7568 D-RUS-UA

**Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее, она носит консультативный характер.**