**ОПИСАНИЕ** Концентрат для чистки контуров охлаждения, специально в автомобиле. Растворяет накипь и загрязнения, содержащие масло, в радиаторах, обогреве, линиях, а также в двигателе. Современная формула из комплексообразующих с активными веществами для очистки.

**СВОЙСТВА** - химическое преобразование накипи

* - удаление густой смазки и масла
* - диспергирование отстоя

 - не разъедает материал, используемый в радиаторах

 - совместимость с резиной и пластиком

 - совместимость с антифризом

 - без содержания агрессивных кислот и щелочей

 - нейтрализатор кислот

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Вид : жидкий

 Цвет : желтый, прозрачный

 Плотность : 1,03 г/см3

 Класс опасности : отсутствует

 Значение рН : 9,7

 Растворимость в воде : смешивается

**ОБЛАСТИ** Для любых контуров охлаждения в автомобилях, автобусах, а также грузовых

**ПРИМЕНЕНИЯ** автомобилях.

**ПРИМЕНЕНИЕ**  Добавьте содержимое в охлаждающую воду. Включите обогрев. Подождите, пока двигатель не проработает 10-30 минут при рабочей температуре. Слейте очиститель, промойте систему охлаждения водой. Заполните систему охлаждения в соответствии с предписаниями изготовителя.

 Содержимое (300 мл) достаточно для 10 л воды.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Kuhlerreiniger300 мл № продукта 1994

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)