**ОПИСАНИЕ** Motorbike 2T Synth Street Race – высококачественное синтетическое масло с самыми современными присадками, предназначенное для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки.

**СВОЙСТВА** - бездымное, малозольное моторное масло

- отличные противоизносные и антикоррозионные свойства

* защищает выпускную систему и двигатель от образования отложений
* высокая термическая стабильность масла
* самосмешиваемо с топливом

 Соответствует и имеет допуски и спецификации:

 API TC

 JASO FD

 ISO L-EGD

 Husqvarna

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Цвет по ASTM : красный

 Плотность 15°C : 0,87 г/см³

 Вязкость при 40°C : 50 мм²/с

 Вязкость при 100°C : 9,1 мм²/с

 Температура вспышки : 94 °C

 Температура застывания : -42 °C

 Индекс вязкости : 165

 Сульфатная зольность : 0,15 г/100 г

 Щелочное число : 2,0 мг KOH/г

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки с водяным или воздушным охлаждением. Пропорции смешивания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для смешанной системы смазки

Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешается с топливом.

 Для раздельной системы смазки

 Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

**ФАСОВКА** Motorbike 2T Synth Street Race 1 л Артикул 1505 / 3980

 20 л Артикул 1566

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)