**ОПИСАНИЕ** Защитное средство для топлива - это беззольная и самосмешивающаяся комбинация активных веществ, произведенная по современнейшей присадочной, топливной и моторной технологии. Соответствует требованиям современных двигателей, топлив и условий применения. Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняет окружающую среду; экономно в употреблении, защищает карбюратор от обледенения. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.

**СВОЙСТВА** - Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной

 системы

* Защищает топливную систему от коррозии
* Не загрязняет окружающую среду; экономен в потреблении
* Защищает карбюратор от обледенения
* Проверен на совместимость с турбо и с катализаторами

### ТЕХНИЧЕСКИЕ

**ДАННЫЕ** Основа : добавки,

 многофункциональная жидкость-носитель

 Цвет : желтый, прозрачный

 Плотность при 15°С : 0,794 г/мл

 Точка воспламенения при 20°С:1,382

#### ОБЛАСТИ

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех бензиновых моторов (с карбюратором и непосредственным впрыскиванием).

**ПРИМЕНЕНИЕ** Добавлять в бензобак при каждой заправке. Одна упаковка защитного средства (300 мл) рассчитана на 60 л топлива.

**ФАСОВКА** Fuel Protect 300мл Арт. № 2530/3964

PI 02/01/10

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**