**ОПИСАНИЕ** Средство специально разработано для пропитки (также повторной пропитки) тканей, т.е. предназначено специально для тентов кабриолетов. Специальные компоненты, входящие в средство, останавливают впитывание жидкости и предотвращают образование пятен. Жидкость отталкивается тканью и может быть легко вытерта или впитана губкой. При необходимости тент можно протереть с использованием чистой воды.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основа : кетоны, консервирующие средства

Цвет : бесцветный

Плотность при 20 С : 0,73 г/мл (при разливе) DIN 51757

pH : не измерялась

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для пропитки и повторной пропитки тентов кабриолетов, палаток, шерстяных и синтетических тканей, тканевой обивки и т.п.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. С расстояния примерно 20 см распылить средство тонким и равномерным слоем. Применять только при хорошей вентиляции. Во время просушки (1-3 часа) хорошо проветривать помещение.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Гидрозащита кожи и текстиля 400мл № продукта 1594

# PI 02/02/13

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.