**ОПИСАНИЕ** Benzin System Intensiv Reiniger готовая к использованию высокоэффективная очищающая жидкость на основе специальных присадок для очистки всех систем бензинового впрыска, таких как K-, KE-, L-Jetronic и подобных им систем. Разработана для применения в аппаратах JetClean-Gerät.

**СВОЙСТВА** - быстро и эффективно очищает загрязненную систему впрыска топлива

* удаляет отложения из системы распределения и впрыска топлива
* подходит для всех систем впрыска бензина
* после очистки обеспечивает точное дозирование топлива и надежную работу форсунок
* обеспечивает оптимальное соотношение подачи топлива и экономичность работы двигателя
* оптимизирует выброс вредных веществ
* повышает надежность работы и экономичность

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : присадки / специальный носитель (2- бутокиэтанол, толуол, изопропанол, бензиновые фракции)

 Цвет : бесцветный / желтоватый

 Плотность при 20°C : 0,8 г/см³

 Класс пожароопасности VbF : A II

 Температура вспышки : 40 ºС

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех систем бензинового впрыска.

Для устранения проблем, связанных с плохим запуском холодного двигателя, неравномерного холостого хода, потери приемистости двигателя, большого содержания вредных веществ в выхлопе и т.д.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Жидкость готова к применению (не требуется смешивать с чем-либо)

Аппарат JetClean-Gerät заполнить жидкостью и провести очистку согласно рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации аппарата.

**ФАСОВКА**

 Benzin System Intensiv Reiniger 1 л Артикул 3941

 5 л Артикул 5151

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)Unsere